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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆภายในตำบลกะหรอ

…………………………………..


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ  กิ่งอำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ภายในตำบลกะหรอ    จำนวน 20 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549  ราคากลางเป็นเงิน  1,091,100.-บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)     เอกสารสอบราคาชุดละ 1,500.-  บาท


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว


2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา


3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน 500,000.- บาท 


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่       3        เดือน       มกราคม      พ.ศ.      2550     เวลา 10.00   น.    ถึงเวลา 11.00 น.  โดยพร้อมกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ในเวลา   10.00   น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน ในเวลา 11.00 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง(ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะโต้แย้งซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้)


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่      4       เดือน      มกราคม        พ.ศ.     2550       เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. และเปิดซองสอบราคาในวันที่     4    เดือน      มกราคม        พ.ศ.    2550       เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ห้องประชุมกิ่งอำเภอนบพิตำ


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ 1,500.- บาท ได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ระหว่างวันที่    15      เดือน     ธันวาคม       พ.ศ.    2549     ถึงวันที่    28      เดือน        ธันวาคม        พ.ศ.    2549  .    หรือสอบถามทางหมายเลข    โทรศัพท์  0-7534-8667 ต่อ 4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  14   เดือน    ธันวาคม      พ.ศ.     2549    .





(ลงชื่อ)

(นายวิโรจน์  บุบผัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ภายในตำบลกะหรอ

(จำนวน 20 โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549) 

หมู่ที่ 1


1.ซ่อมแซมถนนสายปลักหีบ หมู่ที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นถนนลูกรังผสมทรายหน้าตะแกรง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. ซ่อมแซมถนนตลอดระยะทาง พร้อมเกลี่ยล้มกองวัสดุ และฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร (คุณภาพชั้น 3 มอก.) จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน ยาแนวทุกรอยต่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 70,500.- บาท

หมู่ที่ 2


1.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสมยศ – นายปุก หมู่ที่ 2 ระยะทาง 530 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นทรายหน้าตะแกรงกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ปรับปรุงโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 92 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ล้มกองวัสดุ และบดอัดเรียบตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 55,600.- บาท


2.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายกลับ – นายขาว หมู่ที่ 2 ระยะทาง 500 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นทรายหน้าตะแกรงกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ปรับปรุงโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 88 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ล้มกองวัสดุ และบดอัดเรียบตลอดระยะทาง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 X 1.00 เมตร (คุณภาพชั้น 3 มอก.) จำนวน 1 จุดๆละ 4 ท่อน ยาแนวทุกรอยต่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 54,000.- บาท


3.ซ่อมแซมถนนสายบ้านสะดวด – ต่อเขตไทยบุรี หมู่ที่ 2 ระยะทาง 380 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นทรายหน้าตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 76 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและสเปรย์น้ำก่อนบดอัดเรียบตลอดระยะทาง  พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร (คุณภาพชั้น 3 มอก.) จำนวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน ยาแนวทุกรอยต่อ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 54,000.- บาท

หมู่ที่ 4


1.ซ่อมแซมถนนสายบ้านป้าชอง – ไสคา หมู่ที่ 4 ระยะทาง 1,700 เมตร สภาพเดิมเป็นถนนลูกรังผสมทรายหน้าตะแกรง ปรับปรุงโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 98,000.- บาท


2.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางฉลาด (ตรงข้ามป้อมตำรวจ) หมู่ที่ 4 สภาพเดิมเป็นถนนดินเดิมผสมทรายหน้าตะแกรงระยะทาง 300 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม. ถมหลุม – บ่อในบางช่วงตามสภาพพื้นที่ของถนนที่ชำรุด พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 17,400.- บาท 


3.ซ่อมแซมถนนสายนาโพธิ์ – บ้านนางบาง หมู่ที่ 4 สภาพเดิมเป็นถนนดินเดิมผสมทรายหน้าตะแกรงระยะทาง 500 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. ถมหลุม – บ่อในบางช่วงตามสภาพพื้นที่ของถนนที่ชำรุด  พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 29,700.- บาท
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หมู่ที่ 5


1.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายมนตรี – ลุงขัด หมู่ที่ 5 ระยะทาง 900 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมถนนตลอดระยะทางพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 57,000.- บาท


2.ซ่อมแซมถนนสายบ้านลุงนับ – นายเค็ม หมู่ที่ 5 ระยะทาง 800 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่เป็นหลุม – บ่อตลอดระยะทาง พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 27,000.- บาท


3.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจอ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 400 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่เป็นหลุม – บ่อ ตลอดระยะทาง พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 19,300.- บาท


4.ซ่อมแซมถนนสายหัวเขื่อน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 400 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่เป็นหลุม – บ่อ ตลอดระยะทาง พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 16,300.- บาท


5.ซ่อมแซมถนนสายป้าเผ็ด – คลองหมื่นซอ หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,500 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่เป็นหลุม – บ่อ ตามสภาพพื้นที่ของถนนตลอดระยะทางพร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 51,400.- บาท


6.ซ่อมแซมถนนสายวังนาค หมู่ที่ 5 ระยะทาง 2,000 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นดินเดิมผสมทราย ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. ทำการปรับปรุงในบางช่วงของถนนที่เป็นหลุม – บ่อ ตามสภาพพื้นที่ของถนน พร้อมเกรดเกลี่ยล้มกองวัสดุตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 71,500.- บาท


7.ซ่อมแซมถนนสายวัดเขาน้อย – ตลาดศุกร์ ต่อจากถนน คสล.หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,200 เมตร สภาพเดิมเป็นถนนดินเดิมผสมหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมตลอดระยะทางพร้อมเกรดเกลี่ยและสเปรย์น้ำก่อนบดอัดเรียบตลอดระยะทางและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 120,000.- บาท 

หมู่ที่ 7


1.ซ่อมแซมถนนสายบ้านสะดวด – เลียบหนองเกียบ หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,350 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นดินเดิมผสมหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและสเปรย์น้ำก่อนบดอัดเรียบตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 82,900.- บาท


2.ซ่อมแซมถนนสายวัดโพธิ์เตมีย์ – วัดโทตรี (ต่อจากถนน คสล.) หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,300 เมตร สภาพเดิมถนนเป็นดินเดิมผสมหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 84 ลบ.ม. ทำเป็นผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยและสเปรย์น้ำก่อนบออัดเรียบตลอดระยะทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 86,300.- บาท
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หมู่ที่ 8


1.ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเตี้ยง หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นดินผสมทรายหน้าตะแกรง ระยะทาง 240 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ทำการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่เป็นหลุม – บ่อ ตามสภาพพื้นที่ของถนนตลอดระยะทาง พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 31,000.- บาท


2.ซ่อมแซมถนนสายไสรักษ์ – บ้านนายโนช หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นหินคลุก ระยะทาง 510 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 92 ลบ.ม. ทำการปรับปรุงตามสภาพพื้นที่ของถนนตลอดระยะทางพร้อมเกรดเกลี่ยล้มกองวัสดุและบดอัดเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 53,800.- บาท


3.ซ่อมแซมถนนสายไสรักษ์ – บ้านนายประยูร หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นดินผสมทรายหน้าตะแกรง ระยะทาง 260 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม.  ถมหลุม – บ่อในบางช่วงตามสภาพพื้นที่ของถนนตลอดระยะทาง พร้อมเกรดเกลี่ยและล้มกองวัสดุ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 25,500.- บาท


4.ซ่อมแซมถนนสายไสรักษ์ – ปลักกวาง หมู่ที่ 8 สภาพเดิมเป็นหินคลุก ระยะทาง 530 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 108 ลบ.ม. ทำการปรับปรุงตามสภาพพื้นที่ของถนน พร้อมเกรดเกลี่ยและสเปรย์น้ำก่อนบดอัดเรียบ ตลอดระยะทางและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 69,900.-บาท

ราคากลางเป็นเงิน 1,091,100.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท)

………………………………..

